## 三、采购需求(仅供参考具体已发售谈判文件为准)

**（一）货物需求一览表及主要技术指标参数要求**：

1、旌德县老城区给水管道配件表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 硬密封闸阀 | DN400 | 只 | 17 |  |
| 2 | 硬密封闸阀 | DN100 | 只 | 25 |  |
| 3 | 排气阀（含标准图中除排气阀外其余所有部件） | DN400×80 | 座 | 1 |  |
| 4 | 排泥阀（含标准图中所有部件） | DN300×70 | 座 | 3 |  |
| 5 | 室外地上式消火栓（含标准图中所有部件） | SS100/65-1.0 | 套 | 22 |  |
| 6 | 三通 | DN400×400 | 个 | 11 |  |
| 7 | 异径三通 | DN400×100 | 个 | 22 |  |
| 8 | 盘承短管 | DN400 | 个 | 21 |  |
| 9 | 盘承短管 | DN100 | 个 | 43 |  |
| 10 | 蝶阀伸缩器 | DN400 | 个 | 6 |  |
| 11 | 22.5度弯头 | DN400 | 个 | 1 |  |
| 12 | 45度弯头 | DN400 | 个 | 4 |  |
| 13 | 硬密封闸阀 | DN300 | 个 | 7 |  |
| 14 | 排气阀（含标准图中所有部件） | DN300×80 | 座 | 1 |  |
| 15 | 排泥阀（含标准图中所有部件） | DN200×25 | 座 | 1 |  |
| 16 | 四通 | DN400×400 | 个 | 1 |  |
| 17 | 异径三通 | DN400×400 | 只 | 2 |  |
| 18 | 异径三通 | DN300×100 | 只 | 2 |  |
| 19 | 异径三通 | DN200×100 | 只 | 2 |  |
| 20 | 盘承短管 | DN300 | 只 | 12 |  |
| 21 | 盘承短管 | DN300 | 只 | 4 |  |
| 22 | 双盘短管 | DN100 | 只 | 2 |  |
| 23 | 伸缩器 | DN300 | 只 | 7 |  |
| 24 | 异径管 | DN400×400 | 只 | 7 |  |
| 25 | 异径管 | DN400×300 | 只 | 8 |  |
| 26 | 三通 | DN400×300 | 只 | 8 |  |
| 27 | 三通 | DN400×300 | 只 | 2 |  |
| 28 | 三通 | DN100×100 | 只 | 21 |  |
| 29 | 异径管 | DN400×100 | 只 | 10 |  |
| 30 | 阀门 | DN200 | 只 | 12 |  |
| 31 | 阀门 | DN150 | 只 | 2 |  |
| 32 | 快接 | DN400 | 只 | 3 |  |
| 33 | 弯头 | DN200 | 只 | 4 |  |
| 34 | DN400球墨铸铁管 |  | m | 1662 |  |
| 35 | DN300球墨铸铁管 |  | m | 1000 |  |
| 36 | DN200球墨铸铁管 |  | m | 600 |  |
| 37 | DN100球墨铸铁管 |  | m | 450 |  |
| 38 | DN426钢板管 |  | m | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2、投标报价要求：

（1）投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、运输（送达至采购人指定地点）、装卸、施工现场技术服务、和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

（2）本项目中材料损耗由投标人自行考虑，其材料的损耗费用包含在投标总价中。

**（3）本次招标控制价：:1500000.00元。**

**投标人的投标价格不得高于控制价，否则作无效投标处理。**

**（二）合同主要条款：**

1、付款方式：**货物全部送达采购人指定地点后，并经验收合格后付合同价的95%，余款作为质量保证金待质保期满无质量问题一次性付清（无息）。**

2、履约保证金：中标人的投标保证金在合同签订后自动转为履约保证金，货到安装完成并验收合格后无息退还。

**（三）、生产、运输、安装、调试：**由中标人负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

**（四）培训：**供方须按采购人的要求和认可派出具有相当安装经验及协调能力的现场工程师负责免费现场培训和示范操作教学并在现场指导安装。

**（五）商检、计量费用：**由中标人承担。

**（六）交货地点：**采购人指定地点；

**（七）交货及提供服务时间要求：**管材由中标人负责组织运输，并根据采购人提供的要货时间、送货地点和数量，分批按时将管材送到工地（具体要货时间和数量由需方提前三天，以电话或传真通知；

**（八）售后服务：**

1、质保期：供方须对本次招标的货物产品在验收合格并正常运行后提供**至少一年**的质保期，在质保期内的工作应包括对成套产品的常规检查、调整、免费维修及更换配件等。具体操作程序和内容须在投标时说明。投标人对各种型号的产品须提供足够的备件，以满足产品正常使用的需要。

2、本次采购的产品，保修期自安装调试验收完毕合格证之日算起（如出现质量问题，供货方在质保期内免费更换部件及维修）。如果由于供货方责任致使系统不能验收，此保修期顺延。在规定的质量保证期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何设备质量问题负责。出现上述情况，乙供货方应在3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应顺延此质保期。

**（九）其他要求：**

1、投标报价需包含设备的运输、就位等交钥匙工程的完整报价。

2、本次设备采购，供货方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务，如转包分包，使用方有权解除与供货方的合同。

3、本次采购，不得为已抵押或质压物，否则，一切后果由供货方负责。