**广州市番禺钟村自来水有限公司钢管及钢制配件采购项目综合评分**

| 评审内容 | 评审子项 | | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术  （35分） | 所投货物指标响应情况和技术性能指标 | 优：满足或优于采购需要，设备选型、配置科学合理，可维护性和适应性强，对比最优得7-10分；  良：满足采购需要，对比次之得5-6分；  中：对比一般3-4分；  差：对比最差得1-2分。 | 10分 |
| 主要货物或核心技术质量、性能评价 | 优：满足采购需求，提供产品的检测报告、专利、先进、稳定、安全、耐用，对比最优得7-10分；  良：满足采购需要，对比次之得5-6分；  中：对比一般3-4分；  差：对比最差得1-2分。 | 10分 |
| 所投货物产品品牌可靠度和信誉度（提供相应证书复印件） | 对比最优得4分；良：对比次之得3分；中：对比一般得2分；差：对比最差得1分。 | 4分 |
| 运输路程 | 意向供应方在本地的备货仓库（以意向供应方的注册地或承租的仓库地址为准），与采购方注册地址的距离（须提供营业执照复印件或供应方为承租方的租赁合同，并加盖公章，距离计算以百度地图驾车路线“最短距离”为准）  1、45公里或以内得3分；  2、45-55公里得2分；  3、、55公里或以上得1分 | 3分 |
| 卫生许可 | 意向供应方的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”的产品内容包含“输配水用承接式焊接内涂钢管”，满足此项得3分，不满足得0分。 | 3分 |
| 生产厂家（制造商）生产设备情况 | 意向供应方须拥有钢板卷管机、埋弧焊机、拼管台、数控切割机（提供设备照片及购置该设备的发票或合同复印件）。综合对比上述设备的型号及数量，对比最优得5分；良：满足采购需求，对比次之得3-4分；中：对比一般1-2分；差：对比最差得0分。 | 5分 |
| 商务  （20分） | 生产厂家（制造商）获得国家有关部门或行业协会颁发的资质等级 | 对比最优得5分；良：对比次之得4-3分；中：对比一般得2-1分；差：对比最差得0分。 | 5分 |
| 意向供应方的履约能力财务状况 | 依据2015年度财务报表及有审计资质的第三方出具的2014年度《审计报告》。综合对比最优得3-4分；良得1-2分；最差得0分 | 4分 |
| 业绩 | 2015年至今完成的同类型产品的供货业绩，供货产品合同须包含DN1600承接式扩口管业绩（依据合同和发票复印件），综合对比最优得7-8分；良得5-6分；一般得3-4分；最差得1-2分 | 8分 |
| 售后服务机构设置 | 意向供应方直接跟踪服务，在珠三角地区设有长期稳定的服务机构，服务便捷，对比最优得3分；良：意向供应方不直接跟踪服务，在珠三角地区设有长期稳定的服务机构，对比次之得2分； 中：意向供应方直接跟踪服务，在珠三角地区没有长期稳定的服务机构，对比一般得1分；差：意向供应方不直接跟踪服务，在珠三角地区没有长期稳定的服务机构，对比最差得0分。 | 3分 |
| 价格  (45分) | 当项目报价等于评审参考价时得35分，项目报价每高于评审参考价1%，扣1.2分，每低于评审参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。 评审参考价计算： （1）若意向供应方大于等于1个且少于等于5个时，取全部意向供应方的报价计算算术平均值为项目的评审参考价； （2）若意向供应方大于等于6个时，将所有意向供应商报价由低到高排序，剔除所有报价中最高值及最低值后计算算术平均值为评审参考价。） | | |