**附件5：**

**撬装含油污水三合一净化装置招标项目否决条款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审条款 | 评审内容 | 评审标准 | 合格/不合格 | | 评审细则 |
| 否决项 | 1、进出水水质要求  进水含油≤100mg/L、SS≤100mg/L；  出水含油≤10mg/ L、SS≤10mg/ L；粒径中值≤3μm；反洗周期要求≥24h。 | 必须每一项都符合要求，否则为不合格投标人。 |  |  | 投标文件中需出具市级及以上部门检测报告的彩色影印件（原件备查） |
| 2、处理中不加任何化学药剂，不得产生二次污染，运行成本控制在0.15元/吨以下。 | 运行成本＞0.15元/吨为不合格投标人。 |  |  | 投标文件中应有详细成本分析报告。 |
| 3、业绩 | 提供2013 -2016年内同类项目业绩至少一项，无业绩为不合格投标人。 |  |  | 提供使用用户名称、地址、电话，用户评价，合同、发票彩色影印件。 |