|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备 注** |
| 1 | 碟螺脱水机 | 配置详见技术要求及参数表 | 台 | 1 |   |
| 2 | 加药装置 | 储药桶500L，加药泵50L/h，搅拌装置0.55kw，详见要求 | 套 | 2 | 一用一备 |
| 3 | 污泥泵 | 5m³/h，功率1.1kw | 台 | 1 |   |
| 4 | 电缆 | 3\*6+1\*4mm2，穿线管 | 米 | 30 |   |
| 5 | 管阀 | ø63、PVC | 套 | 1 | 系统连接所需的全部配件 |
| 6 | 安装支架 | 钢制、刷环氧煤沥青 | 套 | 1 |   |
| 7 | 设备间改造 | 拟定安装位置为污水处理站格栅井旁，屋顶为彩钢瓦，四周为简易围墙。面积4\*5m，砖砌体面积45㎡，轻质屋顶30㎡，地面瓷砖，墙面瓷砖高1m、1m以上部分刷乳胶漆，安装照明、排水、给水系统。 | 间 | 1 |   |