**绍兴滨海新城一期污水工程（起步发展期）九条道路污水管道工程管材及管件采购**

（招标编号：SXBHJ2015123）

招

标

文

件

招 标 人： 绍兴滨海新城水务有限公司

招标代理： 绍兴市恒正建设咨询有限公司

日 期： 二○一五年十月

**绍兴滨海新城一期污水工程（起步发展期）九条道路污水管道工程管材及管件采购招标文件**

（招标编号：SXBHJ2015123）

招标人名称： 绍兴滨海新城水务有限公司 （盖章）

招标人法定代表人： 周民阳 （盖章）

招标人地址： 绍兴滨海新城畅和路28号（大唐国际对面）

邮政编码： 312366 联 系 人： 周振波

电 话： 0575-88225972 传 真： /

招标代理机构名称： 绍兴市恒正建设咨询有限公司 （盖章）

招标代理机构法人代表： 顾全兴 （盖章）

联 系 地 址： 绍兴迪荡湖路73号北辰广场1401室

联 系 人： 戴立超 电 话： 0575—88609375

手 机： 15906855166 传 真： 0575—88609293

备 案 单 位： 绍兴滨海新城管委会建设交通局 （盖章）

备 案 经 办 人： （盖章）

备 案 日 期： 年 月 日

**目 录**

[**第一章 招标公告** 5](#_Toc424818563)

[**1.招标条件** 5](#_Toc424818565)

[**2.项目概况与招标范围** 5](#_Toc424818566)

[**3.投标人资格要求** 5](#_Toc424818567)

[**4.报名及招标文件的获取** 5](#_Toc424818568)

[**5.投标保证金** 6](#_Toc424818569)

[**6.其他有关内容** 6](#_Toc424818570)

[**7.发布公告的媒介** 6](#_Toc424818571)

[**8.公告与招标文件不一致性** 6](#_Toc424818572)

[**9.联系方式** 6](#_Toc424818573)

[**第二章 投标人须知** 10](#_Toc424818574)

[**投标人须知前附表** 10](#_Toc424818575)

[**1.总则** 13](#_Toc424818576)

[**2.招标文件** 13](#_Toc424818577)

[**3.投标书的编制** 14](#_Toc424818578)

[**4.投标书的递交** 15](#_Toc424818579)

[**5.开标** 16](#_Toc424818580)

[**6.评标** 18](#_Toc424818581)

[**7.定标** 19](#_Toc424818582)

[**8.授予合同** 19](#_Toc424818583)

[**第三章 合同主要协议条款及格式** 21](#_Toc424818591)

[**1.合同标的** 21](#_Toc424818592)

[**2.合同价款的构成** 24](#_Toc424818593)

[**3. 产品的质量标准及技术要求** 24](#_Toc424818594)

[**4.包装及标志** 25](#_Toc424818595)

[**5.运输及交货地点** 25](#_Toc424818596)

[**6.验收标准、方法及异议期限** 25](#_Toc424818597)

[**7.随机产品** 25](#_Toc424818598)

[**8.保险** 26](#_Toc424818599)

[**9.计算价格、方式及期限** 26](#_Toc424818600)

[**10.质量要求** 26](#_Toc424818601)

**[11.现场服务](#_Toc424818601)** [[26](#_Toc424818601)](#_Toc424818601)

**[12.售后服务承诺](#_Toc424818601)** [26](#_Toc424818601)

[**13.质量保修** 27](#_Toc424818601)

[**14.所有权及风险转移** 27](#_Toc424818601)

[**15.安全与环境责任**](#_Toc424818601) 27

[**16.权利瑕疵担保** 27](#_Toc424818601)

[**17.保密** 27](#_Toc424818601)

[**18.索赔** 27](#_Toc424818601)

[**19.不可抗力事件的处理** 28](#_Toc424818601)

[**20.违约责任** 28](#_Toc424818601)

[**21.合同的解除和变更** 28](#_Toc424818601)

[**22.合同生效及其它** 29](#_Toc424818601)

[**23.解决合同纠纷的方案** 29](#_Toc424818601)

[**24.合同不可分割的部分** 29](#_Toc424818601)

[**第三章 货物需求和技术规格书** 30](#_Toc424818602)

[**第四章 投标文件格式** 33](#_Toc424818606)

[**附件一. 投标函** 34](#_Toc424818624)

[**附件二. 材料清单与报价表** 35](#_Toc424818624)

[**附件三. 售后服务表** 39](#_Toc424818624)

[**附件四. 法人授权委托书** 40](#_Toc424818624)

[**附件五. 诚信投标确保履约及廉政自律承诺书** 41](#_Toc424818624)

**若所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书（如有，格式自拟）。**

**投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。**

**第一章 招标公告**

**绍兴滨海新城一期污水工程（起步发展期）九条道路污水管道工程**

**管材及管件采购 招标公告**

**1.招标条件**

   本招标项目 **绍兴滨海新城一期污水工程（起步发展期）九条道路污水管道工程管材及管件采购**（项目名称）已由 **绍兴市发展和改革委员会** （项目审批、核准或备案机关名称）以 **绍滨海经发[2011]86号** （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 **绍兴滨海新城水务有限公司** ，建设资金来自 **自筹** （资金来源），项目出资比例为 **100%** ，招标人为 **绍兴滨海新城水务有限公司** 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 **公开** 招标。

**2.项目概况与招标范围**

2.1工程名称：**绍兴滨海新城一期污水工程（起步发展期）九条道路污水管道工程管材及管件采购**，工程地点：**绍兴滨海新城** 。

2.2招标范围：**江渚路（南滨西路～云帆路）；海东路(马欢路～海滨路)；繁荣路（南滨西路～云帆路）；越中路（南滨西路～云帆路）；序思道(勤丰路～新城大道)；云海路、海东路（海天道～百川路）；延德路（南滨路～开元东路）；云帆路（江渚路～越中路）；澄塘道（勤丰路～延德路）这九条道路施工图范围内管材及管件的采购（具体详见材料清单表）**。

2.3招标方式： **公开招标**  ；资格审查方式： **资格后审** 。

2.4总投资：**约235**万元；招标估算价：**约 235**万元。

2.5资金来源： **自筹** 。

2.6工程类别： **/** 。

2.7质量要求： **国标合格** ；计划工期要求：**按接到业主提供计划材料表后10日内提供货物**。

**3.投标人资格要求：**

3.1企业资质要求：**1.** **具有给排水管材及配件或五金或（污）水处理设备（水处理材料）的销售或生产资格；2.具有独立法人资格，持有效企业法人营业执照；3.生产企业注册资本金在1000万元（含）以上；4.经销企业具有注册资本金在500万元（含）以上**；项目负责人资格要求： **/**  。

3.2主要的资格条件：**具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本标段投标。**

3.3其他要求：

3.3.1企业具有 **绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易会员（年度或临时）**资格。（未具有会员资格的，需在投标报名前及时办妥临时会员相关手续，并缴纳会员费（席位费）。

3.3.2企业在  **/** ，项目负责人在 **/** 备案。

3.3.3企业在 **/** 年 **/** 月 **/** 日前与 **/** 签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目负责人近五年内在监察机关无行贿犯罪记录。

3.4 本次招标 **不接受** 联合体投标。联合体投标的 ，应满足下列要求： **/** 。

3.5 各投标人均可就上述标段中的 **/** （具体数量）个标段投标。

**4.****报名及招标文件的获取**

4.1 凡有意参加投标者，请于 **2015** 年月日至**2015** 年月日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 **8:30** 时至 **12:00** 时，下午**14:00** 时至 **17:00**时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心二楼建设项目投标报名窗口刷二代居民身份证自助报名**或CA网上投标报名**，并在缴纳投标保证金后在绍兴市公共资源交易中心网站下载招标文件。

**5.投标保证金**

本工程需缴纳投标保证金：**4.7**万元，投标保证金须在报名截止前领取招标文件时同时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转帐支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：**账户一：**开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部，账号：0900000103411100010；**账户二：**开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行，账号：7334310182600023663；**投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。**

**具有绍兴市工程建设项目投标保证金联保资格的投标人不再缴纳本项目的投标保证金，招标人接受绍兴市招投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标和报名时无需提供。**

**6.其他有关内容**

6.1评标入围方法：**全部入围。**

6.2评标方法：**经评审的最低价**。

6.3中标方式：**最低价中标**。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为**2015**年 月日时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼室。

6.5工程款支付方式：**本项目材料设备采购自合同签订后预付20％，每月按实际到货金额在次月底前付实际到货金额的50％，本项目供货完毕后付至90％，同时退还履约保证金，余款在质保期满后28天内一次性付清，不计息。**

**7.发布公告的媒介**

本次招标公告同时在 **/** （发布公告的媒介名称）上发布。

**8.公告与招标文件不一致性**

若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

**9.联系方式**

招标人：**绍兴滨海新城水务有限公司**  招标代理机构：**绍兴市恒正建设咨询有限公司**

地 址：**滨海新城畅和路28号（大唐国际对面）** 地 址：**迪荡湖路73号北辰广场1401室**

联系人： **周振波**  联 系 人： **戴立超**

电 话： **0575-88225972**  电 话： **0575-88609375、15906855166**

招 标 人：**绍兴滨海新城水务有限公司**

招标代理机构：**绍兴市恒正建设咨询有限公司**

年 月 日

招标管理机构意见： 绍兴市公共资源交易中心意见：

年 月 日 年 月 日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

**附件：**

**招标材料清单表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **材料** | **单位** | **数量** | **备 注** | | **参考品牌** | | | | | **单价最高限价（元）** |
| 1 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 52.8 |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） | 浙江双羊 | | | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | 340.34 |
| 2 | 钢管 | 630\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 26.3 |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） | 浙江双羊 | | | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | 803.98 |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN600  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 280.45 |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） | 新兴 | | | 圣戈班 | 北台 | 810.00 |
| 4 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 300.25 | 钢环度为8.0KN/m2 | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 浙江伟星 | | | 浙江枫叶 | 广东联塑 | 161.07 |
| 5 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 54.6 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 浙江双羊 | | | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | 340.34 |
| 6 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 25.2 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 浙江双羊 | | | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | 539.51 |
| 7 | 钢管 | 630\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 311 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 浙江双羊 | | | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | 803.98 |
| 8 | 22.5°  钢制焊接弯头 | Φ630×10 | Q235B | 只 | 2 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | | | 锅炉 | 高信 | 1300.00 |
| 9 | 钢制法兰及盲板 | DN600 | Q235B | 只 | 1 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | | | 锅炉 | 高信 | 1080.00 |
| 10 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 38.6 |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 浙江双羊 | | | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | 340.34 |
| 11 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 54.55 |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 浙江双羊 | | | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | 539.51 |
| 12 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 230.9 | 钢环度为8.0KN/m2 | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 浙江伟星 | | | 浙江枫叶 | 广东联塑 | 161.07 |
| 13 | 球墨套管 | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 6 |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 新兴 | | | 圣戈班 | 北台 | 620.00 |
| 14 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 518.3 | 钢环度为8.0KN/m2 | 延德路（南滨路～开元东路） | 浙江伟星 | | 浙江枫叶 | | 广东联塑 | 161.07 |
| 15 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 213.3 |  | 延德路（南滨路～开元东路） | 浙江双羊 | | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | 340.34 |
| 16 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 78.6 |  | 延德路（南滨路～开元东路） | 浙江双羊 | | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | 539.51 |
| 17 | 球墨套管 | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 3 |  | 延德路（南滨路～开元东路） | 新兴 | | 圣戈班 | | 北台 | 620.00 |
| 18 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 409.3 | 钢环度为8.0KN/m2 | 澄塘道（勤丰路～延德路） | 浙江伟星 | | 浙江枫叶 | | 广东联塑 | 161.07 |
| 19 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 74.25 |  | 澄塘道（勤丰路～延德路） | 浙江双羊 | | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | 340.34 |
| 20 | 球墨套管 | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 15 |  | 澄塘道（勤丰路～延德路） | 新兴 | | 圣戈班 | | 北台 | 620.00 |
| 21 | 钢管 | 1220×12  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 254.6 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 浙江双羊 | | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | 1836.79 |
| 22 | 24.5°钢制焊接弯头 | Φ1220×12 | 钢Q235B | 只 | 2 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | | 锅炉 | | 高信 | 4200.00 |
| 23 | 45°钢制焊接弯头 | Φ1220×12 | 钢Q235B | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | | 锅炉 | | 高信 | 6100.00 |
| 24 | 49°钢制焊接弯头 | Φ1220×12 | 钢Q235B | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | | 锅炉 | | 高信 | 6400.00 |
| 25 | 双法兰明杆楔式闸阀 | DN50，Z41T-10 | -- | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 上海冠龙 | | AVK | | 丹佛斯 | 437.00 |
| 26 | 复合式排气阀 | DN50，PN=1.0MPa | -- | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 上海冠龙 | | AVK | | 丹佛斯 | 1650.00 |
| 27 | 钢制排气三通 | DN1200×50 | 钢Q235B | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | | 锅炉 | | 高信 | 2100.00 |
| 28 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 187.8 | 钢环度为8.0KN/m2 | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江伟星 | | 浙江枫叶 | | 广东联塑 | 161.07 |
| 29 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 101.2 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江双羊 | | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | 340.34 |
| 30 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 95.9 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江双羊 | | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | 359.51 |
| 31 | 钢管 | 630\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 43.3 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江双羊 | | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | 803.98 |
| 32 | 钢管 | 1220×12  33（含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 60 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 1836.79 |
| 33 | 球墨套管 | DN400  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 3 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 新兴 | 圣戈班 | | | 北台 | 450.00 |
| 34 | 球墨铸铁管 | DN600  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 270.1 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 新兴 | 圣戈班 | | | 北台 | 810.00 |
| 35 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 709.4 | 钢环度为8.0KN/m2 | 云海路、海东路（海天道～百川路） | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | | | 广东联塑 | 161.07 |
| 36 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 151.8 |  | 云海路、海东路（海天道～百川路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 340.34 |
| 37 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 116.4 |  | 云海路、海东路（海天道～百川路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 539.51 |
| 38 | HDPE300 | HDPE300  （含胶圈） | HDPE | 米 | 11.6 | 钢环度为8.0KN/m2 | 海东路(马欢路～海滨路) | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | | | 广东联塑 | 97.62 |
| 39 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 441.4 | 钢环度为≥10KN/m2 | 海东路(马欢路～海滨路) | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | | | 广东联塑 | 209.40 |
| 40 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 42.6 |  | 海东路(马欢路～海滨路) | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 340.34 |
| 41 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 100.9 |  | 海东路(马欢路～海滨路) | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 539.51 |
| **合 计 （元）** | | | | | | | **2350390.16** | | | | | | |

**本项目招标的管材及管件投资额为人民币 2350390.16 元。**

**本招标文件所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。**

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1 | 招 标 人 | 名称：绍兴滨海新城水务有限公司  地址：滨海新城畅和路28号（大唐国际对面）  联系人： 周振波 电话：0575-88225972 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：绍兴市恒正建设咨询有限公司  地址：绍兴市迪荡湖路73号北辰广场1401室  联系人： 戴立超 电话：0575-88609375  传 真： 0575-88609293 电子邮件： / |
| 3 | 项目名称 | 绍兴滨海新城一期污水工程（起步发展期）九条道路污水管道工程管材及管件采购 |
| 4 | 建设地点 | 绍兴滨海新城 |
| 5 | 招标估算价 | 约人民币235万元 |
| 6 | 工程类别： | / |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 出资比例 | 100% |
| 9 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 10 | 招标范围 | 江渚路（南滨西路～云帆路）；海东路(马欢路～海滨路)；繁荣路（南滨西路～云帆路）；越中路（南滨西路～云帆路）；序思道(勤丰路～新城大道)；云海路、海东路（海天道～百川路）；延德路（南滨路～开元东路）；云帆路（江渚路～越中路）；澄塘道（勤丰路～延德路）这九条道路施工图范围内管材及管件的采购（具体详见材料清单表） |
| 11 | 计划工期 | 按接到业主提供计划材料表后10日内提供货物。 |
| 12 | 质量要求 | 国标合格 |
| 13 | 投 标 人  资质条件、  能力和信誉 | 资质条件：1.具有给排水管材及配件或五金或（污）水处理设备（水处理材料）的销售或生产资格；2.具有独立法人资格，持有效企业法人营业执照；3.生产企业注册资本金在1000万元（含）以上；4.经销企业具有注册资本金在500万元（含）以上（具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本标段投标。）  财务要求： /  业绩要求： /  信誉要求： /  项目负责人（项目经理，下同）资格： /  其他要求：  1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易会员（年度或临时）资格（未具有会员资格的，需在投标报名前及时办妥临时会员相关手续，并缴纳会员费（席位费）。  2、企业在 / 备案，项目负责人在 / 备案。  3、企业在 / 年 / 月 / 日前与 / 签订劳动者工资保障金管理协议。  4、近五年以来企业在监察机关无行贿犯罪记录。 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | ［√］不接受  ［］接受，应满足下列要求： |
| 15 | 投标预备会 | ［√］不召开 ［］召开，召开时间：  召开地点： |
| 16 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日 17 日前 |
| 17 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止日 15 日前 |
| 18 | 分 包 | ［√］不允许  ［］允许，分包内容要求： |
| 19 | 偏 离 | ［√］不允许 ［］允许 |
| 20 | 投标截止时间 | 2015年 月 日 分 |
| 21 | 投标有效期 | 60 天 |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：详见招标公告  投标保证金的金额：详见招标公告 |
| 23 | 投标文件份数 | 商务标：1正4副；资格后审资料：1正4副。 |
| 24 | 装订要求 | ［√］不分册装订,本工程不设技术标。  ［］分册装订，分技术部分和商务部分两册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，应单独封装。 |
| 25 | 封套上写明 | 招标人的地址：滨海新城畅和路28号（大唐国际对面）  招标人名称：绍兴滨海新城水务有限公司  绍兴滨海新城一期污水工程（起步发展期）九条道路污水管道工程管材及管件采购 （项目名称）投标文件在 2015 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 26 | 递交投标文件地点 | 绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心指定开标室 |
| 27 | 投标文件递交时间 | 2015年 月 日 时 分至 时 分 |
| 28 | 是否退还投标文件 | ［√］否 ［ ］是 |
| 29 | 开标时间和地点 | 开标时间：2015年 月 日 时  开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心指定开标室 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中：招标人代表 /人，专家 5人；  评标专家确定方式：在绍兴市公共资源交易中心专家库中随机抽取产生 |
| 31 | 是否授权评标委员会  确定中标人 | ［］是  ［√］否，推荐的中标候选人数： 1 个 |
| 32 | 履约担保 | 履约担保的形式：汇票、电汇、转账支票  履约担保的金额：中标价的10％（**中标人在收到中标通知书7天内，应向招标人缴纳履约保证金**） |
| 33 | 招标控制价 | ［］不设招标控制价  ［√］设招标控制价：招标控制价即为上限价，招标控制价为 2350390.16元。 |
| 34 | 资格审查方式 | ［］资格预审  ［√］资格后审 |
| 35 | 投标人代表出席开标会 | |
|  | 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人必须为市公共资源交易中心交易员）参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按规定程序进行点名时，向招标人出示本人身份证，如委托代理人参加的，还应向招标人提交法定代表人授权委托书，以证明其出席，否则，其投标文件按作废标处理。 | |
| 36 | 投标人开标必须提交的证件 | |
|  | 企业营业执照、授权委托书（如法定代表人参加的不用提供）、交易员二代有效居民身份证、资格审查资料原件。  **上述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明，否则不予接受其投标。** | |

**一、总 则**

**（一）工程说明**

本工程说明详见投标须知前附表。

**（二）招标项目范围及要求**

1.招标材料名称：管材及管件（详见材料清单）；

2.招标材料到货地点：由招标人或施工现场施工单位指定。

3.招标材料质量要求：符合国家标准、行业标准及设计要求（货物要求和技术合格书）

4.除非招标人另有要求，中标人必须按招标人提供的有关国家规范标准生产，未提到的其他规范标准，只要与本工程有关，中标人都必须遵照执行。

5.合格的货物：所有货物和辅助服务必须符合招标文件的要求。本工程一切费用支付仅限于本工程的这些货物和服务。

“货物”系指制造加工或重要的主要元部件装配成的货物，其基本特性、功能或效用应在商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。本招标文件的“货物”是指本招标文件招标材料清单内的管材及管件。

投标单位提供的产品、设备等应为自己生产制造或授权销售，并对提供的产品、设备拥有所有权以及知识产权。涉外产品或设备必须明确原产地和外国制造商。

为本工程提供的产品、设备的质量及技术要求必须符合招标文件的要求；不存在工艺或材料上的缺陷和瑕疵，并经过正确的安装、正常操作和正确保养后，能在产品、设备的寿命期内运转良好。

**（三）投标费用** 投标人应自行承担编制投标书与递交投标书所涉及的一切费用。购买招标文件，应支付成本费 / 元。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的组成**  1、招标文件由前附表、投标须知、合同主要协议条款及格式、货物需求和技术规格书、投标文件格式等组成。 2、投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标书实质上不响应招标文件要求，其投标书将在评标时被招标人拒绝。

**（二）招标文件的解释**  投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知及前附表截止日期，以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人汇总后将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

**（三）招标文件的修改** 1、招标人可以用答疑纪要或补充通知的方式修改招标文件。 2、答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。 3、为使投标人在编制投标书时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，招标人将按规定延长递交投标书的截止日期和开标时间。 4、书面答疑纪要、补充通知等须在发出的同时报相关部门备案。 **（四）招标答疑及现场勘察**  1、本工程不集中组织现场踏勘。投标人可自行组织踏勘现场，以获取编制投标书和签署合同所需的资料。投标人自行勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。 2、投标人将招标文件中存在的疑问，在规定的时间内面送达或传真给招标人，由招标人汇总后，统一书面答复。 3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料。 4、招标答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

**三、投标书的编制**

**（一）投标书的组成**

投标书应包括商务标。

商务标内容包括：

（1）投标函（附件一）；

（2）材料清单与报价表（附件二）；

（3）售后服务表（附件三）；

（4）法人授权委托书（附件四）；

（5）诚信投标确保履约及廉洁自律（附件五）；

（6）若所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书（如有，格式自拟）。

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

**注：投标人不按招标文件的要求提供投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。**

**（二）投标书格式要求** 投标人应按照招标文件要求的内容和附表格式，编制投标书。 **（三）投标保证金** 1、投标人应提供投标须知前附表中的投标保证金。并在领取招标文件的同时缴纳投标保证金，对于未能按要求缴纳投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。

2、未中标的投标人的投标保证金将在定标后 7 日内退还（无息）。

3、中标人按要求签署合同协议后，7 个工作日内，向中标人退还投标保证金（无息）。

4、如投标人有下列情况之一时，将被没收投标保证金。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人无正当理由放弃投标的；。

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

**（四）投标书的份数和签署**

1、投标人按前附表规定的份数，编制投标书“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标书“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标书“正本”与“副本”均要求打印并装订成册。

3、全套投标书应无涂改和行间插字，除非是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应由投标书签字人签字证明并加盖印鉴。

**（五）投标报价说明**

1、除非合同中另有规定，具有标价的材料清单中所报的单价和合价以及报价汇总表中的价格应包括材料成本、运输费、包装费、劳务费（不含卸货费用，卸货由施工现场施工单位负责）、质保费、售后服务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有全部费用。

2、投标人应按招标文件要求提供的材料清单计算材料的单价和合价。

材料清单中每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包含在材料清单的其他单价和合价中。

3、投标人的报价应包括所有的给予优惠的费用。

4、投标人对所投材料只能提出一个不变的价格，招标人不接受任何选择价。

5、招标人采购的材料有单价及总价最高限价。最高限价详见招标材料设备清单内容，投标人的材料清单中所报的单价及总价不能高于最高限价，否则作废标处理。

**四、投标书的递交**

**（一）、投标书的密封与标志**

1、投标人应将投标书中的商务标密封，并在包封中注明。

2、包封都应写明工程名称及投标人名称，并加盖公章、法人代表印鉴。

3、投标书没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理。

**（二）、投标截止送达及时限**

1、投标人递交投标书按前附表规定的时限和地点，逾期送达的投标书作无效标处理。

2、投标人在按规定延长递交投标书的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

**（三）、投标书的修改与撤回**

1、投标人递交投标书以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标书，在投标截止时间以后，不能更改投标书。

2、投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

3、在投标截止日期与招标文件规定中规定的有效期终止日期间内，投标单位不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

**五、开 标**

### **（一）开标时间和地点**

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请投标相关人员准时参加，随带资格后审需要提交的资料。

**（二）开标会议程序**

（1）投标人及有关单位签到（开标前）；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人、公证员等有关人员姓名；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况和送达时效；

（6）由评标委员会对投标人进行资格审查；

（7）宣布审查结果；

（8）启封有效投标人的商务标，宣布投标报价等；

（9）由评标委员会对有效投标人的商务标进行符合性评审；

（10）宣布评审结果；

（11）投标人代表、招标人代表、监标人、公证员、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（12）宣布中标候选人或中标人；

（13）公证员对开标评标全过程进行公证；

（14）开标结束。

**（三）开标基本要求**

1、招标人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行招标会议，招标人法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为市公共资源交易中心交易员）必须随带有效本的本人二代居民身份证及投标人的企业营业执照、授权委托书（如法定代表人参加的不用提供）、资格后审资料原件。

注：述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明，否则不予接受其投标。

2、开标会议在相关部门监督下，由招标人组织并主持，并邀请与开标、评标有关的人员等参加。

3、投标人法定代表人或授权委托代理人未参加开标会议或未按时到会的视作自动放弃投标；

**（四）资格后审内容**

1、资格后审资料提交时间：与投标文件一并递交。

2、资格后审投标人必须提交的资料：

(1)、企业营业执照；

(2)、承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章。

上述资格审查资料必须装订成册，复印件资料必须加盖投标人公章，并在开标时提交纸质原件（不含公证件及其他替代证明，放在档案袋内并注明投标人名称），供资格后审委员会评审（纸质原件经资格审查委员会评审后退回）。

注:不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

3、资格后审方法：

3.1资格后审委员会由本评标委员会兼任，在评标前对评标入围的投标人按照“资格后审条件”进行资格后审。不符合资格后审投标人必须提交的资料和资格后审条件中任何一项或经核实有不真实情况的，资格后审不能通过，只有资格后审合格的才能进入商务部分评估；

3.2进入评标的投标人中有因投标人或其项目负责人的证件核验不符合要求、投标资格条件不符合招标要求及投标文件中存在重大偏差等被取消投标资格或作废标处理的，不另行补充确定进入评标的投标人。但当进入评标的投标中有效标不足3个的，在未进入评估的投标人中随机补充进入评估，直至有效标数量达到3个。所有投标均进入评审，但有效标数量仍不足三家的，按有关规定处理。

**（五）有下列情况之一将视为无效**

1、投标人未能出具相关证件或证件无效的;

2、投标书未按规定标志密封的;

3、企业资格等不符合要求的；

4、投标书投标截止时间以后送达的投标书；

5、法定代表人或授权委托人未按时到场或不是投标人的；

6、投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

7、违反国家有关法律、法规及有关规定的其他情况；

8、不符合招标文件规定的其他要求的。

**（六）投标书鉴定和公布**

当众宣读核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。

**（七）唱标**

唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。

**（八）开标记录**

开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

**六、评 标**

**（一）评标组织**

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

**（二）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：**

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

**（三）评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

**（四）评标办法**

1、评标严格按照招标文件的要求和条件进行，在投标文件符合招标文件要求的前提下，采用最低价中标。

本工程评标入围办法：（符合资格后审条件全部入围 ）

2、中标条件

（1）投标文件满足招标文件的实质性要求；

（2）供应商的综合实力和信誉；

（3）供货范围：应按照招标文件规定的范围；

（4）供货时间：应按照招标文件规定的时间交货；

（5）投标单价（含设备费、附件费、备件费、安装调试费、技术培训费、特殊工具及检验仪器费、包装与运输、仓储费、售后服务费、保险费、税费及图纸资料费、考察费等）及总价；

（5）有良好的执行合同能力及售后服务；

**（6）报价的合理性：招标人的招标控制总价为2350390.16元，总报价高于2350390.16元的为无效标；单价详见本文的材料设备清单表，单价高于招标材料清单表单价最高限价的为无效标。**

**（7）在有效标中取报价最低者为中标候选单位；**

**（8）招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人应当重新组织招标。**

3、开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不得向投标人或与无关的其他人泄露。

**七、定 标**

定标方法：按报价由低到高顺序推荐中标候选人。当推荐的中标候选人报价相同时，则由招标人当众抽签决定第一中标候选人。

**八、授予合同**

经评审，在有效标中取合理报价最低者并符合招标人要求的为中标单位。

**（一）中标通知书**

招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招投标管理部门提交招投标情况的书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。

**（二）合同签订**

招标单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并送招投标管理部门备案。

中标通知书将是合同的一个组成部分。

**（三）对中标单位的要求**

1、合同签订时间在中标通知发出后30个工作日内，逾期则视中标单位自动放弃中标资格，投标保证金不予退还；

2、实行合同履约担保金制度，中标单位在签订合同前将履约担保金提供给招标人，合同履约担保金为中标总价的10%（采用银行汇票、电汇、或转账支票形式提供），在工程通过竣工验收后退还，不计利息。

**第三章 合同主要协议条款及格式**

合同协议条款将由招标人（需方）与中标人（供方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

1. **合同标的**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格** | **生产**  **厂家** | **计量**  **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **交货时间** | **备 注** | |
| 1 | 钢管 |  | 325\*8  （含8710普通防腐） |  | 米 | 52.8 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） |
| 2 | 钢管 |  | 630\*10  （含8710普通防腐） |  | 米 | 26.3 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） |
| 3 | 球墨铸铁管 |  | DN600  （含胶圈及8710普通防腐） |  | 米 | 280.145 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） |
| 4 | HDPE400 |  | HDPE400  （含胶圈） |  | 米 | 300.25 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 | 钢环度为8.0KN/m2 | 繁荣路（南滨西路～云帆路） |
| 5 | 钢管 |  | 325\*8  （含8710普通防腐） |  | 米 | 54.6 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） |
| 6 | 钢管 |  | 426\*10  （含8710普通防腐） |  | 米 | 25.2 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） |
| 7 | 钢管 |  | 630\*10  （含8710普通防腐） |  | 米 | 311 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） |
| 8 | 22.5°  钢制焊接弯头 |  | Φ630×10 |  | 只 | 2 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） |
| 9 | 钢制法兰及盲板 |  | DN600 |  | 只 | 1 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） |
| 10 | 钢管 |  | 325\*8  （含8710普通防腐） |  | 米 | 38.6 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） |
| 11 | 钢管 |  | 426\*10  （含8710普通防腐） |  | 米 | 54.55 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） |
| 12 | HDPE400 |  | HDPE400  （含胶圈） |  | 米 | 230.9 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 | 钢环度为8.0KN/m2 | 序思道（(勤丰路～新城大道） |
| 13 | 球墨套管 |  | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） |  | 米 | 6 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） |
| 14 | HDPE400 |  | HDPE400  （含胶圈） |  | 米 | 518.3 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 | 钢环度为8.0KN/m2 | 延德路（南滨路～开元东路） |
| 15 | 钢管 |  | 325\*8  （含8710普通防腐） |  | 米 | 213.3 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 延德路（南滨路～开元东路） |
| 16 | 钢管 |  | 426\*10  （含8710普通防腐） |  | 米 | 78.6 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 延德路（南滨路～开元东路） |
| 17 | 球墨套管 |  | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） |  | 米 | 3 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 延德路（南滨路～开元东路） |
| 18 | HDPE400 |  | HDPE400  （含胶圈） |  | 米 | 409.3 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 | 钢环度为8.0KN/m2 | 澄塘道（勤丰路～延德路） |
| 19 | 钢管 |  | 325\*8  （含8710普通防腐） |  | 米 | 74.25 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 澄塘道（勤丰路～延德路） |
| 20 | 球墨套管 |  | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） |  | 米 | 15 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 澄塘道（勤丰路～延德路） |
| 21 | 钢管 |  | 1220×12  （含8710普通防腐） |  | 米 | 254.6 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） |
| 22 | 24.5°钢制焊接弯头 |  | Φ1220×12 |  | 只 | 2 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） |
| 23 | 45°钢制焊接弯头 |  | Φ1220×12 |  | 只 | 1 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） |
| 24 | 49°钢制焊接弯头 |  | Φ1220×12 |  | 只 | 1 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） |
| 25 | 双法兰明杆楔式闸阀 |  | DN50，Z41T-10 |  | 只 | 1 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） |
| 26 | 复合式排气阀 |  | DN50，PN=1.0MPa |  | 只 | 1 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） |
| 27 | 钢制排气三通 |  | DN1200×50 |  | 只 | 1 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） |
| 28 | HDPE400 |  | HDPE400  （含胶圈） |  | 米 | 187.8 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 | 钢环度为8.0KN/m2 | 云帆道（江渚路～越中路） |
| 29 | 钢管 |  | 325\*8  （含8710普通防腐） |  | 米 | 101.2 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 云帆道（江渚路～越中路） |
| 30 | 钢管 |  | 426\*10  （含8710普通防腐） |  | 米 | 95.9 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 云帆道（江渚路～越中路） |
| 31 | 钢管 |  | 630\*10  （含8710普通防腐） |  | 米 | 43.3 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 云帆道（江渚路～越中路） |
| 32 | 钢管 |  | 1220×12  33（含8710普通防腐） |  | 米 | 60 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 云帆道（江渚路～越中路） |
| 33 | 球墨套管 |  | DN400  （含胶圈及8710普通防腐） |  | 米 | 3 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 云帆道（江渚路～越中路） |
| 34 | 球墨铸铁管 |  | DN600  （含胶圈及8710普通防腐） |  | 米 | 270.1 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 云帆道（江渚路～越中路） |
| 35 | HDPE400 |  | HDPE400  （含胶圈） |  | 米 | 709.4 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 | 钢环度为8.0KN/m2 | 云海路、海东路（海天道～百川路） |
| 36 | 钢管 |  | 325\*8  （含8710普通防腐） |  | 米 | 151.8 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 云海路、海东路（海天道～百川路） |
| 37 | 钢管 |  | 426\*10  （含8710普通防腐） |  | 米 | 116.4 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 云海路、海东路（海天道～百川路） |
| 38 | HDPE300 |  | HDPE300  （含胶圈） |  | 米 | 11.6 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 | 钢环度为8.0KN/m2 | 海东路(马欢路～海滨路) |
| 39 | HDPE400 |  | HDPE400  （含胶圈） |  | 米 | 441.4 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 | 钢环度为≥10KN/m2 | 海东路(马欢路～海滨路) |
| 40 | 钢管 |  | 325\*8  （含8710普通防腐） |  | 米 | 42.6 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 海东路(马欢路～海滨路) |
| 41 | 钢管 |  | 426\*10  （含8710普通防腐） |  | 米 | 100.9 | （按中标价） |  | 接到业主提供计划材料表后10日内 |  | 海东路(马欢路～海滨路) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：（1.表中所列交货时间为计划交货时间，实际交货时间按需方实际计划表进行交货供货，供方在需方计划报出后10天内送货到指定地点；2.由于设计变更等原因，需方有权调整供货清单的数量，单价按中标价结算。）**

1. **合同价款的构成**

本合同第一条所列价格已包含送货到现场及安装调试、售后服务的全部费用，供方不得以任何理由向需方收取任何额外费用。

1. **产品的质量标准及技术要求**
2. 严格按照国家标准、行业标准及设计要求执行。
3. 供货材料应与招标文件的要求相一致。
4. 供方承诺所供货物不存在材料、工具、性能上的品质缺陷，并愿对此承诺负责。有特殊要求的，双方签订《技术协议》作为合同的附件。
5. 所供应和交付的货物的技术规格应符合招标文件中规定的技术规格。
6. 本合同项下所提供的货物应符合技术规格中所规定的技术标准，当技术规格中没有适用的标准时，货物应符合国内现行的权威标准。
7. **包装及标志**
8. 供方提供的货物，应按规定进行包装，执行货物出厂标准；并保证所供产品完整无损及安全，包装应适合长途运输的要求，包装材料不回收，因包装不良造成货物损毁、生锈、灭失的，以及由此而发生的一切费用和损失，均由供方自行负责。
9. 包装箱的尺寸和重量，应符合交通运输部门的要求。
10. 在每一包装箱内应附有一份详细的货物清单和质量合格证。
11. 包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。
12. 根据货物的特点和运输的要求，卖方应在包装件清楚的标记“小心轻放”、“防潮”、“正面朝上”和其他适当的标志。
13. **运输及交货地点**

（1）供方安排运输并承担运输费用。

（2）供方以 公路或其他 运输方式送货到需方指定的现场。

1. **验收标准、方法及异议期限**

（1）在交货前，供方应就商品的质量、规格、性能及数量做出准确和全面的检测，并出具商品符合合同的证明书（包括试验记录和书面报告）；

（2）验收标准：按本合同第3条执行；

（3）验收方法：材料运达到货地点后，需方负责清点接货，双方现场验收（如供方不能按时到达现场，又无函电通知时，需方有权开箱验收，并对缺件、质量损坏情况做出记录，供方应认可并负责处理），需要检测、试压、调试、试车的或采用其它特殊方法的，应聘请或委托具有法定检测、检验能力的机构进行，若需方具有此能力的，由需方负责检验，费用由供方承担。经需方组织验收合格后，向供方出具验收证明；如因包装不当造成设备质量下降或破损、缺件或运输部门造成的破损、缺件等，供方承担一切责任。

（4）异议期限：产品外观、数量验收异议期限为到货后一个月，逾期则视为外观、数量合格。供方在接到需方的书面异议后，应在7日内负责处理，否则将被视为默认需方的异议和处理意见。

1. **随机产品**
2. 若为成套供应的产品，应列明成套供应产品的范围及明细作为合同附件；
3. 合同产品含随机辅机、附件、损耗备品、配件和安装修理工具的，应列明供货明细清单，作为合同附件。
4. **保险**

货物装运由供方办理保险，其费用由供方支付。

1. **结算价格、方式及期限**

（1）材料合同价格应按中标单位的投标价格（单价和总价）执行。若工程量发生变化，导致供货量产生变化的，按中标单价进行调整；如招标材料无该规格产品，可重新签订补充协议进行供货。需重新签订补充协议。

（2）银行转账结算；

（3）付款方式：本项目材料设备采购自合同签订后预付20％，每月按实际到货金额在次月底前付实际到货金额的50％，本项目供货完毕后付至90％，同时退还履约保证金，余款在质保期满后28天内一次性付清，不计息。

**10、质量要求**

（1）供方应严格按照图纸、技术要求和国家、部（专业）有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，并保证产品是全新的、未使用过的。是用最佳工艺和材料制造而成，并提供质量保证期。

（2）供方保证材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有正常的性能。

（3）对材料质量按国家、行业颁布的质量标准或验收规范和设计要求进行验收。材料安装后，供方负责调试工作，并参加需方组织的最终验收工作。

（4）在材料验收后的质量保证期内，如因需方使用不当和保管不善造成的问题，供方应配合解决，但费用由需方负担。

**11、现场服务**

（1）材料在安装调试阶段，根据需方要求，供方应及时派出现场服务人员处理有关材料质量问题。

（2）供方应自行解决现场服务人员的食宿问题，费用供方自理。

**12、售后服务承诺**

产品质量不合格，则包退包换，并承担一切因质量原因所造成的损失。

**13、质量保修**

（1）保修范围：所供产品范围

（2）保修期限：保修期即质保期，保修期限是指工程竣工验收合格之日起2年内（指材料所配套的施工工程竣工验收合格），在此期限内发现质量问题，供方在接到需方的通知后72小时内，应对合同产品进行免费维修或更换并顺延保修期，并免收人工和备件费。

（3）供方未提供质保服务的，需方可自行委托第三人提供质保服务，费用在供方质保金中扣除，不足部分供方仍需支付。

**14、所有权及风险转移**

本合同产品的所有权与风险自供方交付产品并办理验收手续时转移至需方。

**15、安全与环境责任**

（1）在合同产品的所有权与风险转移至需方之前，因提供该产品引发的安全与环保事故责任，均由供方承担，在合同产品的所有权与风险转移至需方之后，需方使用该产品引发的安全与环保事故责任由需方承担。

（2）供方交付产品时，应书面告知需方该产品可能存在的危险隐患和正确使用方法，并向需方提供产品合格证、质检报告、使用说明书等相关资料，否则需方将不予验收，由此引发的安全与环保事故责任以及产品丢失、损毁责任，由供方承担。

**16、权利瑕疵担保**

对合同产品涉及的专利、专利技术，供方拥有的合法产权，不存在权利瑕疵，因该产品的知识产权引起的诉讼及其它争端，由供方负责处理、费用自理，需方因应对纠纷所产生的赔偿费、诉讼费、律师费、交通及食宿费一切费用均由供方承担。

**17、保密**

在合同履行中，双方相互间获得或知悉的商业秘密互负保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄密。保密义务应在合同终止后继续有效。

**18、索赔**

在合同规定的质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题或规格与合同不符，或发生货物无论任何原因引起的缺陷，包括潜在的缺陷或使用不良的材料引起的损失，需方有权向供方索赔。

供方在接到需方索赔通知15日内（以书面日期为准）给予答复，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受。供方应承担由此发生的一切损失和费用。

**19、不可抗力事件的处理**

由于不可抗力的事件（战争、地震、台风、水灾、严重火灾以及其他经双方同意属不可抗力的事故等）导致供方交货迟延或不能交货时，责任不在供方，但供方应立即将事件通知需方，并于事件发生后7日内，将事件发生地政府主管机关出具的事故证明书，邮寄给需方为证，即使在上述情况下，供方仍负有采取一切必要措施从速交货的责任。如果事件持续超过30天，需方有权撤销合同。如不可抗力事件影响需方履约，则也照此办理。

**20、违约责任**

（1）供方不能按规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外，应向需方支付不能交货部分货款5%的违约金，由需方从履约保证金中扣除。合同产品不符合合同约定的要求的，由供货方提供符合要求的产品。影响供货期的，由供方承担逾期违约责任。

（2）供方所供产品达不到合同条件规定的技术标准和质量要求的，应承担合同总额20%的违约金。

（3）需方逾期支付合同价款，则每逾期一天，应向供方支付逾期支付价款部分金额的万分之一的违约金。

（4）材料错发到货地点时，由供方负责解决并承担有关费用。

（5）由于需方临时改变运输方案或到货地点造成的损失，由需方负责。

（6）如迟延交货超过30天时，需方有权终止合同，但供方应向需方付以上规定之违约金，不得推诿或迟延。

（7）由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

**21、合同的解除和变更**

（1）合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无效变更。若因国家计划改变，或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

（2）无正当理由变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

（3）需方可以在任何时间，在合同总的范围内，以下述一种或多种内容向供方发出书面变更通知：

①图纸、设计或技术规格，适用于合同规定的供方为需方特殊制造和提供的货物；

②运输或包装方式；

③交货地点；

④供方所提供服务。

（4）如果上述的变更通知导致供方履行合同项下的任何工作部分的成本或时间的增加或减少，无论该通知导致的变化如何，都应对合同价格或交货时间表或两者做公正的调整，且应相应的修改合同。供方在本条项下的任何调整要求必须在收到需方变更通知后的7天内提出。

**22、合同生效及其它**

（1）合同在需方缴纳履约保证金经供需双方法定代表人或委托代理人签字（盖章）并加盖单位公章或合同专用章后生效。

（2）合同生效后，供需双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《合同法》等有关规定规定办理。

（3）购买的国外产品，供方在交货时应向需方提供合同产品原产地证明、装箱证明、产品合格证、质检报告、使用说明书、技术手册（资料）等相关资料，以上资料同时附有中文与外文各一套版本，若解释不一致时，以中文版本为准。否则，需方将不予验收。

（4）若所供产品属化学危险品类的，除执行本合同条件相关规定外，双方必须签订《HSE合同》作为合同的组成部分，与合同具有同等效力。

（5）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

（6）本合同正本一式二份，副本一式拾份。双方各执正本一份，供方执副本贰份，需方执副本捌份。

**23、解决合同纠纷的方法**

双方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者直接向绍兴仲裁委员会申请仲裁。

**24、合同不可分割部分**

（1）招标文件；

（2）投标函和投标函附件，投标函附件：1-设备（材料）清单与报价表、2-交货一览表、3-售后服务表；

（3）货物需求和技术规格书；

（4）中标通知书。

**第三章 货物需求和技术规格书**

**货物需求和技术规格书（详见下表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 | | 推荐  品牌 | 备选  品牌 | | | | 国家  标准 | 技术  标准 |
| 1 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 52.8 |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 国标 | 国标 |
| 2 | 钢管 | 630\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 26.3 |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 国标 | 国标 |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN600  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 280.45 |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） | 新兴 | 圣戈班 | | | 北台 | 国标 | 国标 |
| 4 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 300.25 | 钢环度为8.0KN/m2 | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | | | 广东联塑 | 国标 | 国标 |
| 5 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 54.6 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 国标 | 国标 |
| 6 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 25.2 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 国标 | 国标 |
| 7 | 钢管 | 630\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 311 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 国标 | 国标 |
| 8 | 22.5°  钢制焊接弯头 | Φ630×10 | Q235B | 只 | 2 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | 锅炉 | | | 高信 | 国标 | 国标 |
| 9 | 钢制法兰及盲板 | DN600 | Q235B | 只 | 1 |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | 锅炉 | | | 高信 | 国标 | 国标 |
| 10 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 38.6 |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 国标 | 国标 |
| 11 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 54.55 |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | | 江苏玉龙 | 国标 | 国标 |
| 12 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 230.9 | 钢环度为8.0KN/m2 | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | | | 广东联塑 | 国标 | 国标 |
| 13 | 球墨套管 | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 6 |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 新兴 | 圣戈班 | | | 北台 | 国标 | 国标 |
| 14 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 518.3 | 钢环度为8.0KN/m2 | 延德路（南滨路～开元东路） | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | 广东联塑 | | | 国标 | 国标 |
| 15 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 213.3 |  | 延德路（南滨路～开元东路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | | | 国标 | 国标 |
| 16 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 78.6 |  | 延德路（南滨路～开元东路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | | | 国标 | 国标 |
| 17 | 球墨套管 | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 3 |  | 延德路（南滨路～开元东路） | 新兴 | 圣戈班 | 北台 | | | 国标 | 国标 |
| 18 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 409.3 | 钢环度为8.0KN/m2 | 澄塘道（勤丰路～延德路） | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | 广东联塑 | | | 国标 | 国标 |
| 19 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 74.25 |  | 澄塘道（勤丰路～延德路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | | | 国标 | 国标 |
| 20 | 球墨套管 | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 15 |  | 澄塘道（勤丰路～延德路） | 新兴 | 圣戈班 | 北台 | | | 国标 | 国标 |
| 21 | 钢管 | 1220×12  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 254.6 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | | | 国标 | 国标 |
| 22 | 24.5°钢制焊接弯头 | Φ1220×12 | 钢Q235B | 只 | 2 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | 锅炉 | 高信 | | | 国标 | 国标 |
| 23 | 45°钢制焊接弯头 | Φ1220×12 | 钢Q235B | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | 锅炉 | 高信 | | | 国标 | 国标 |
| 24 | 49°钢制焊接弯头 | Φ1220×12 | 钢Q235B | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | 锅炉 | 高信 | | | 国标 | 国标 |
| 25 | 双法兰明杆楔式闸阀 | DN50，Z41T-10 | -- | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 上海冠龙 | AVK | 丹佛斯 | | | 国标 | 国标 |
| 26 | 复合式排气阀 | DN50，PN=1.0MPa | -- | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 上海冠龙 | AVK | 丹佛斯 | | | 国标 | 国标 |
| 27 | 钢制排气三通 | DN1200×50 | 钢Q235B | 只 | 1 |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 圣天 | 锅炉 | 高信 | | | 国标 | 国标 |
| 28 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 187.8 | 钢环度为8.0KN/m2 | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | 广东联塑 | | | 国标 | 国标 |
| 29 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 101.2 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | | | 国标 | 国标 |
| 30 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 95.9 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | 江苏玉龙 | | | 国标 | 国标 |
| 31 | 钢管 | 630\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 43.3 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | | 国标 | 国标 |
| 32 | 钢管 | 1220×12  33（含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 60 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | | 国标 | 国标 |
| 33 | 球墨套管 | DN400  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 3 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 新兴 | 圣戈班 | | 北台 | | 国标 | 国标 |
| 34 | 球墨铸铁管 | DN600  （含胶圈及8710普通防腐） | 球墨  铸铁 | 米 | 270.1 |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 新兴 | 圣戈班 | | 北台 | | 国标 | 国标 |
| 35 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 709.4 | 钢环度为8.0KN/m2 | 云海路、海东路（海天道～百川路） | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | | 广东联塑 | | 国标 | 国标 |
| 36 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 151.8 |  | 云海路、海东路（海天道～百川路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | | 国标 | 国标 |
| 37 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 116.4 |  | 云海路、海东路（海天道～百川路） | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | | 国标 | 国标 |
| 38 | HDPE300 | HDPE300  （含胶圈） | HDPE | 米 | 11.6 | 钢环度为8.0KN/m2 | 海东路(马欢路～海滨路) | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | | 广东联塑 | | 国标 | 国标 |
| 39 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | HDPE | 米 | 441.4 | 钢环度为≥10KN/m2 | 海东路(马欢路～海滨路) | 浙江伟星 | 浙江枫叶 | | 广东联塑 | | 国标 | 国标 |
| 40 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 42.6 |  | 海东路(马欢路～海滨路) | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | | 国标 | 国标 |
| 41 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | Q235B | 米 | 100.9 |  | 海东路(马欢路～海滨路) | 浙江双羊 | 浙江金洲 | | 江苏玉龙 | | 国标 | 国标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |

**第四章 投标文件格式**

**（1）投标函（附件一）**

**（2）材料清单与报价表（附件二）**

**（3）售后服务表（附件三）**

**（4）法人授权委托书（附件四）**

**（5）诚信投标确保履约及廉洁自律（附件五）**

**（6）若所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书（如有，格式自拟）。**

**（7）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。**

**附件一：**

**投 标 函**

：

1.我们收到贵方 工程的

的招标文件。经研究，愿以人民币（小写） 元 [ 大写： 元]的总价，提供招标文件要求的材料，并满足招标文件提出的各项规定和要求。

2.一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

**注：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。**

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件二：**

**材料清单与报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** | | **交货**  **时间** |
| 1 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | 米 | 52.8 |  |  |  |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 2 | 钢管 | 630\*10  （含8710普通防腐） | 米 | 26.3 |  |  |  |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN600  （含胶圈及8710普通防腐） | 米 | 280.45 |  |  |  |  | 江渚路（南滨西路~云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 4 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | 米 | 300.25 |  |  |  | 钢环度为8.0KN/m2 | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 5 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | 米 | 54.6 |  |  |  |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 6 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | 米 | 25.2 |  |  |  |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 7 | 钢管 | 630\*10  （含8710普通防腐） | 米 | 311 |  |  |  |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 8 | 22.5°  钢制焊接弯头 | Φ630×10 | 只 | 2 |  |  |  |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 9 | 钢制法兰及盲板 | DN600 | 只 | 1 |  |  |  |  | 繁荣路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 10 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | 米 | 38.6 |  |  |  |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 11 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | 米 | 54.55 |  |  |  |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 12 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | 米 | 230.9 |  |  |  | 钢环度为8.0KN/m2 | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 13 | 球墨套管 | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） | 米 | 6 |  |  |  |  | 序思道（(勤丰路～新城大道） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 14 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | 米 | 518.3 |  |  |  | 钢环度为8.0KN/m2 | 延德路（南滨路～开元东路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 15 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | 米 | 213.3 |  |  |  |  | 延德路（南滨路～开元东路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 16 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | 米 | 78.6 |  |  |  |  | 延德路（南滨路～开元东路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 17 | 球墨套管 | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） | 米 | 3 |  |  |  |  | 延德路（南滨路～开元东路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 18 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | 米 | 409.3 |  |  |  | 钢环度为8.0KN/m2 | 澄塘道（勤丰路～延德路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 19 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | 米 | 74.25 |  |  |  |  | 澄塘道（勤丰路～延德路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 20 | 球墨套管 | DN500  （含胶圈及8710普通防腐） | 米 | 15 |  |  |  |  | 澄塘道（勤丰路～延德路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 21 | 钢管 | 1220×12  （含8710普通防腐） | 米 | 254.6 |  |  |  |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 22 | 24.5°钢制焊接弯头 | Φ1220×12 | 只 | 2 |  |  |  |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 23 | 45°钢制焊接弯头 | Φ1220×12 | 只 | 1 |  |  |  |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 24 | 49°钢制焊接弯头 | Φ1220×12 | 只 | 1 |  |  |  |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 25 | 双法兰明杆楔式闸阀 | DN50，Z41T-10 | 只 | 1 |  |  |  |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 26 | 复合式排气阀 | DN50，PN=1.0MPa | 只 | 1 |  |  |  |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 27 | 钢制排气三通 | DN1200×50 | 只 | 1 |  |  |  |  | 越中路（南滨西路～云帆路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 28 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | 米 | 187.8 |  |  |  | 钢环度为8.0KN/m2 | 云帆道（江渚路～越中路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 29 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | 米 | 101.2 |  |  |  |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 30 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | 米 | 95.9 |  |  |  |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 31 | 钢管 | 630\*10  （含8710普通防腐） | 米 | 43.3 |  |  |  |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 32 | 钢管 | 1220×12  33（含8710普通防腐） | 米 | 60 |  |  |  |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 33 | 球墨套管 | DN400  （含胶圈及8710普通防腐） | 米 | 3 |  |  |  |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 34 | 球墨铸铁管 | DN600  （含胶圈及8710普通防腐） | 米 | 270.1 |  |  |  |  | 云帆道（江渚路～越中路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 35 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | 米 | 709.4 |  |  |  | 钢环度为8.0KN/m2 | 云海路、海东路（海天道～百川路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 36 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | 米 | 151.8 |  |  |  |  | 云海路、海东路（海天道～百川路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 37 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | 米 | 116.4 |  |  |  |  | 云海路、海东路（海天道～百川路） | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 38 | HDPE300 | HDPE300  （含胶圈） | 米 | 11.6 |  |  |  | 钢环度为8.0KN/m2 | 海东路(马欢路～海滨路) | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 39 | HDPE400 | HDPE400  （含胶圈） | 米 | 441.4 |  |  |  | 钢环度为≥10KN/m2 | 海东路(马欢路～海滨路) | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 40 | 钢管 | 325\*8  （含8710普通防腐） | 米 | 42.6 |  |  |  |  | 海东路(马欢路～海滨路) | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
| 41 | 钢管 | 426\*10  （含8710普通防腐） | 米 | 100.9 |  |  |  |  | 海东路(马欢路～海滨路) | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接到业主提供计划材料表后 日内 |
|  | **总 价** | **（小写）： 元**  **（大写）： 元** | | | | | | | | |

**注：1.单价、合价最多保留2位小数；**

**2.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。**

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件三：**

**售后服务表**

|  |
| --- |
| 售后服务内容： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件四：**

**工程 法人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改 （招标人名称）组织的 （招标项目名称）投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日期： 年 月 日

**附件五：**

**工程 诚信投标确保履约及廉洁自律**

**承 诺 书**

致： (招标人名称)

我公司自愿参加 工程的投标活动，在此我公司愿作如下承诺：

一、在招投标过程和中标过程中，我公司一定廉洁自律，严格遵纪守法，不做违法违规事情。如有违反自愿承担一切责任（包括取消中标人资格或无条件解除供货合同）。

二、保证我们所提供投标文件的有关证明文件真是有效。保证不串标、围标、买标、卖标。

三、若我单位在投标和供货过程中违背上诉任何一项承诺，甘愿接受没收履约保证金的处罚，无条件解除供货合同和接受业主的其他处罚。

四、若我单位受到有关行政主管部门行政处理隐瞒不报，甘愿当废标处理。

五、若我方有幸中标，保证按业主及招标文件和投标文件等要求及时按质按量供货。

六、若有违约，愿意接受如下违约处理：

（一）、履约保证金作为违约金扣没；

（二）、对业主造成的损失超过履约保证金的，对超过部分损失按实及时作出赔偿。

（三）、无条件解除供货合同；

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日