宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司

5号机1、2号给水泵汽轮机汽封更换项目招标公告（二次挂网）

项目名称：宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司5号机1、2号给水泵汽轮机汽封更换项目招标（二次挂网）

日 期：2016年06月15日

1.招标条件：

 本招标项目宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司5号机1、2号给水泵汽轮机汽封更换项目（二次挂网）已经有关部门批准实施，建设资金来自自筹，招标人为宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司，招标代理机构为宁夏天鹰电力物资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目在中国采购与招标网(网址：http://www.chinabidding.com.cn)上采用国内公开招标方式邀请同时具有如下要求的潜在投标人参加本次工程投标。

2. 项目概况

宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司位于青铜峡市境内，北距银川市67km，东北距青铜峡市区约17km。厂址紧靠包兰铁路西侧，银川盆地西南缘，黄河左岸Ⅳ级阶地上。装机容量为2×600MW。

宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司5号机组共有两台50%容量汽动给水泵，1台30%容量电动给水泵，机组运行时两台汽动给水泵运行，电动给水泵备用。

3.招标范围

5号机1、2号给水泵汽轮机前、后汽封

地 点：宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司

招标内容：5号机1、2号给水泵汽轮机汽封更换项目（二次挂网）招标

招标范围：招标文件范围内的内容

4.投标人资格要求：

4.1 投标人具有法人资格和独立订立并履行合同的能力，企业注册资本金不低于100万元人民币。

4.2具有近三年五台300MW以上火电汽轮机揭缸检修或杭州汽轮机厂五台同类型给水泵汽轮机揭缸大修或汽封安装调整相关业绩证明，提供商务合同原件或携带验证复印件、影印件或扫描件等。

4.3具备电力设备承修二级及以上施工资质

4.4需具有安全生产许可证等安全资质证明。

4.5投标人必须具有一般纳税人资质。

4.6 投标人在过去承接相同或类似项目中，没有出现投标单位负主要责任的技术、质量、商务等纠纷。

4.7 投标人在最近三年内没有骗取中标、严重违约。

4.8 本次招标不接受联合体投标。法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

5.报名时间地点及所需资料：

5.1 方式一：现场购买

凡有意参加投标者，请于2016年6月15日至2016年6月21日，每日上午8:30时至12:00时，下午14:00时至18:00时（北京时间节假日除外，下同）, 在宁夏天鹰电力物资有限公司二楼203房间持单位介绍信或法人授权委托书原件，加盖单位印章的营业执照、组织代码副本、税务登记证副本、资质证书、业绩证明等资料购买招标文件。

5.2方式二：网上购买

凡有意参加投标者，请于2016年6月15日至2016年6月21日，每日上午8:30时至12:00时，下午14:00时至18:00时（北京时间，下同）,提供单位介绍信或法人授权委托书原件，加盖单位印章的营业执照、组织代码副本、税务登记证副本、资质证书、业绩证明等资料的电子版扫描文件，通过邮件方式发至：tynhzb2@163.com邮箱，购买招标文件。

6.招标项目清单及招标文件售价（售后不退）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 招标文件售价（元） | 投标保证金（万元） |
| 1 | 5号机1、2号给水泵汽轮机汽封更换项目（二次挂网） | 300 | 1 |

7.开标时间地点：

 6.1招标编号：DTDB-ZB2016-08；

6.2投标文件递交的截止时间（详见招标文件）

6.3开标时间和地点（详见招标文件）

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介：

本次招标公告在中国采购与招标网上同时发布。

9. 有意向的潜在的投标人可从招标人或招标代理机构得到进一步的信息。若对招标文件内容有疑义，请以信函或传真的形式联系。

10．上述安排如有变动，招标代理机构将及时以适当的方式通知。

招 标 人：宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司

代理机构：宁夏天鹰电力物资有限公司

地 址： 银川市宝湖中路湖映康晨1号办公楼 邮 编：750011

报名联系人：董惠雅 电 话：0951-4938620

传 真：0951-4938620 邮 箱：tynhzb2@163.com

项目联系人：杨 欣 电 话：0951-4938636

开户行：建设银行宁夏区分行营业部

账 号：6405 0110 0100 0000 0080

2016年06月15日