**南通通州滨江新区开沙岛供水工程一期螺旋钢管及配件**

**采购招标文件**

招 标 人（盖单位章）：南通滨五实业有限公司

招标代理（盖单位章）：江苏新世纪工程项目管理有限公司

2016年7月5日

# 招标文件备案表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 代理人： （公章)年 月 日 |
| 招标人 | 审阅人(签名)： 年 月 日 |
| 招标人： （公章） |
| 备案单位 | 项目负责人 (签名)： 年 月 日 |
| 科室负责人(签名)： 年 月 日 |
| 中心负责人(签名)： 年 月 日 |
| 南通市通州区公共资源交易管理办公室（章） |

**目 录**

# 第一章投标须知及投标须知前附表

# 第二章合同文本

# 第三章招标货物清单与技术要求

# 第四章评标办法及标准

# 第五章投标文件及其附件格式

# 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| 1 | 项目名称 | 南通通州滨江新区开沙岛供水工程一期甲供材料螺旋钢管及配件采购 |
| 2 | 送货地点 | 南通通州滨江新区开沙岛供水工程一期**项目工地** |
| 3 | 项目规模 | **最高限价人民币壹佰叁拾叁万玖仟元** |
| 4 | 采购内容 | 详见采购清单 |
| 5 | 质量标准 | 按供货要求一次性检验合格。 |
| 6 | 时间要求 | 接到业主通知后二十天内供货。每延迟一天从采购费用中扣除费用人民币壹仟元 |
| 7 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 8 | 报价方式 | 固定单价报价 |
| 9 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 10 | 投标担保金额 | 人民币贰万 元/投标单位,现金，在递交招标文件时递交 |
| 11 | 招标文件费用 | 每套人民币壹佰元整 |
| 12 | 踏勘现场 | 踏勘方式：投标人自行踏勘 |
| 踏勘地点：通州区五接镇 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本 两 份。 |
| 14 | 投标文件递交 | 收件人：南通滨五实业有限公司 |
| 截止时间： 2016年8月24日9时00 分 |
| 递交地点：南通市通州区公共资源交易中心开标室3057 |
| 15 | 开 标 | 开标时间：2016 年8月24日9时00分 |
| 开标地点：南通市通州区公共资源交易中心开标室 |
| 16 | 联系方式 | 招标人：南通滨五实业有限公司 |
| 地址：通州区五接镇 |
| 联系人：张先生 吴先生 |
| 联系方式： 13906295128 85221539@qq.com  |

**注：**

1. **投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标截止日三天前向招标人（招标代理单位）书面反映，招标人（招标代理单位）向各投标人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。**
2. **为维护南通市通州区公共资源交易中心开标室的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。**
3. **凡参加本次招标的投标单位均视作认同本次招标的各项约定事宜(包括投标人资格、技术参数、相关日期、定标方式等)；投标人不得以各类约定事宜提出质疑。**
4. **报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。无故不参加的供应商投标保证金不予退还，同时网上公示，六个月政府资金采购项目可据此不接受投标。**

二、投标须知

（一）总则

1 、项目总说明

1.1 项目名称：南通通州滨江新区开沙岛供水工程一期螺旋钢管及配件采购

1.2 货物名称：详见招标货物清单与技术要求

2 、资金来源

2.1 本工程项目资金来源见前附表第6 项所述

3、投标单位的资格和资质要求： 为履行本合同的目的， 参加投标的生产厂家或供应商（以下称投标人） 必须具有相应的资格和资质。 具体要求如下：

3.1、具备《政府采购法》第二十二条进入政府采购活动的必备条件；

3.2、具备独立法人资格，且具有生产或销售许可证

3.3、授权委托人（如有）与投标人签订的2016年度劳动合同及2016年3月至6月的养老保险缴费证明资料；

3.4、投标申请人提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假， 若提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示；

4、投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.2本项目招标文件费100元，递交投标文件时缴招标代理机构，不缴纳的投标文件将被拒收；上述费用一经缴纳，无论何种原因均不予退还。

5.踏勘现场：由投标人自行踏勘。

（二）招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容

第一章：投标须知

第二章：合同条款

第三章：招标货物清单与技术要求

第四章：投标文件格式

第五章：评标办法

6.2 除上述内容外招标人网上公布的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3投标人从“南通市通州区公共资源交易网站（www.tzzbb.com）下载”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1**投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，在投标响应文件接收截止时间十天前，请以电子文件形式（不具单位名称）发送至江苏新世纪工程项目管理有限公司（**85221539@qq.com**）. 如在规定时间未提出询问的，视为投标人理解并接受招标文件所有内容。**

7.2 投标人对招标人提出的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8、招标文件的修改

8.1在投标文件接收截止时间五天前，招标人可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。有权按照政府采购的有关要求推迟投标响应文件接收截止时间和投标开始时间。补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。补充文件将在“南通市通州区公共资源交易网站”向所有投标人公示。

（三）投标文件

9、 投标文件的语言及量度单位

9.1投标文件和投标有关的所有文件均为中文。投标人随投标文件提供的技术文件和数据可以为其他语言，但必须附翻译准确的中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标人应认真阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

11、投标文件应包括下列内容：

**11.1资格后审原件包：**

（1）法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件；

（2）非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书，

并提供授权的身份证原件；

（3）企业有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、基本账户开户许可证齐全；

（4）具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书；

（5）投标产品说明书或宣传手册；

（6）投标产品鉴定证书及相关的检测报告；

（7）授权委托人（如有）与投标人签订的2016年度劳动合同及2016年3月-6月的养老保险缴费证明；

（8）2013年7月以来在江苏、上海供水行业D1000及以上规格供应业绩证明材料（中标通知书及销售合同）

**特别提醒：请各投标人携带所有资格材料原件供评审小组资格审查。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。**

**11.2 资格审查资料包：**

资格后审原件所含内容的所有复印件，排序装订成册，编写材料目录和页码。

**11.3投标文件部分（包括但不限于以下内容）:**

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表及相关说明

（3）售后服务计划及供货服务承诺

（4）招标文件要求的其他相关文件、投标人认为适宜的其他资料

**11.4**投标人按投标响应文件组成顺序编写投标文件，并牢固装订成册。投标响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书夹（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标响应文件签署人签字并加盖公章。

**12、投标文件格式**

12.1投标文件包括本须知第11条规定的内容，投标人提交的投标文件必须使用招标文件提供的投标文件全部格式，但表式可以按同样格式进行扩展。

**13、投标报价**

13.1投标人应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出固定单价。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。在合同实施期间不因市场价格浮动因素或其他政策性因素调整，投标人报价时充分考虑风险因素。

13.2报价额以人民币计算，报价**含卸车费。**

13.3投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

13.4本项目不接受任何有选择的报价。

13.5本次投标仅一次报价（最终报价）。

**14、投标货币**

14.1 本工程的投标应以人民币报价（投标报价最小计算单位为元）。

**15、投标人的替代方案**

15.1本工程不允许有替代方案。

**16、投标有效期**

16.1投标有效期为 45 天，在此期限，所有投标文件均保持有效；

16.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的要求，退出投标而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

**17、投标保证金**

17.1投标人必须按照前附表第9项规定在开标时将投标保证金汇入招标人指定帐户：南通市通州区财政局、账号：1111425709000085561、开户行：工行城中支行。投标保证金统一采用银行汇票，未按要求的方式提交的投标保证金无效，其投标文件采购人将拒收。中标单位投标保证金的有效期应在投标有效期满后45天内继续有效，

17.2.未中标单位的投标保证金当场退还。

17.3中标单位在中标通知书发出后三日内向业主交纳中标价10%的履约保证金后签订采购合同，否则视为自动放弃中标资格。

17.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时不缴付履约保证金的，向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

（3）投标单位提供的资料与实际不符（弄虚作假）的，将取消其中标资格，由此而造成的一切责任和损失由该投标单位自负；中标资格被取消后，新的中标单位按原评标的排名次序依次替补。

**18、投标文件的份数和签署**

18.1投标应按本须知第19项规定份数提交投标文件；

18.2投标文件正本与副本均应打印或使用不能擦去的墨水书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”、“副本”。正本和副本如有不一致处，以正本为准。

18.3投标文件应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则，投标文件签署的授权委托书无效。

18.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的密封和递交

**19、投标文件的密封与标志**

19.1投标文件由资格审查资料（资格审查原件备查）、投标文件两部分组成。投标文件一份正本，贰份副本。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

19.2投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。

19.3参加投标的投标人应将本项目投标文件密封，**资格审查资料、投标文件均须分别单独密封。**

19.4**投标文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。**

19.5密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称、 **“资格审查资料”或“投标文件”**，并在封袋骑缝处加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。

19.6未按上述规定密封的投标文件，招标人将予以拒收。

**20、投标截止期**

投标单位须在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到招标单位的指定地点。

**21、迟交的投标文件**

21.1招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

**22、投标文件的修改与撤回**

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

（五）开标、评标、定标

**23、本工程评标、定标办法采用下列方式**

23.1评标办法：评标方法的具体做法参见第五章。

**24、招标人按本须知所规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件。**

**25、投标文件出现下列情况之一的，招标代理不予受理：**

25.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

25.2未按招标文件要求密封的。

**26. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。**

（1） 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（7） 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8） 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（9） 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

(10) 投标文件载明的产品包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

(11) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（12） 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

(14)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

**27、评标、定标工作在监察部门和招投标管理部门的监督下由采购人或招标代理机构组织进行。**

27.1评标

（1）评标小组将仅对按照确定实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（2）在评标过程中,评标委员会若发现投标人的主要材料及设备报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能属于低于其个别成本的过低报价竞标,将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料原件，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

27.2定标：**有效报价最低的投标人为中标候选人（总价评标）。**

27.3评标结束后，采购代理机构和采购人将在3个工作日内，向中标人及落标人发出相应的通知，若投标人对评标结果有异议，可在公示期内以投标人的名义根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出书面质疑，采购人或采购代理机构在收到异议后，对质疑内容作出书面的答复。

27.4中标通知书

中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

**28、签订合同**

中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

28.1合同格式一般按南通市通州区政府采购网的产品购销合同格式。

28.2采购人在授予合同时有权在 “货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

**29、****履约担保**

29.1在签订合同的同时，中标人应向采购人提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金的退还在合同履行完毕（即2016年1月底前退还）。

**30、投标文件的澄清**

30.1在评标过程中，评标小组认为需要，在公共资源交易管理办公室工作人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

30.2书面答复须经投标单位法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

（六）合同的授予

31、中标人在接到《中标通知书》后3日内与采购人签订政府采购合同，所签合同不得对投标文件作实质性修改。否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交投标人还应承担赔偿责任。

32、中标单位在中标通知书发出后三日内补足中标价10%的履约保证金后签订买卖合同，否则视为自动放弃中标资格。

33、招标文件、投标人的投标响应文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

34、签订合同后，采购人应在7个工作日内将政府采购合同报通州区公共资源交易管理办公室备案。

35、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交投标人应承担相应赔偿责任。

**第二章 合同文本**

出卖人：

买受人：

出卖人、买受人就工程螺旋钢管的买卖，经招标投标并经双方协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，在江苏省南通市通州区签订本合同。

第一条标的物、数量、价款（见供货清单）

注：(1)上述单价包括标的物出厂价、运输费、包装费、运输损耗、劳务费、抽测费、保险、利润、税金、不卸车费（须配合招标方挂钩）、含提供防腐场地及场地使用的费用、与防腐施工单位配合的相关费用及所有风险、责任等各项应有费用；上述单价不因市场价格因素和政策性调整的变化而调整。

(2)螺旋钢管焊缝必须100%的X射线和超声波检验。

(3)D108、D159为无缝钢管。

(4)钢管标称壁厚允许误差必须在±5%以内

第二条质量标准及检验

1、质量标准及规范：钢种：Q235B，符合GB700-88，SY/T5037-2000及相关国标和部标标准。

2、出卖人供货时应随货附有本批次的检验报告、质保书、产品合格证等资料，供买受人检查。

3、检验：

(1)在管材制造过程中，买受人有权定期或不定期派人驻厂监造或到厂抽检原材料和已制成的成品，出卖人应予配合并提供方便。

(2)买受人有权对施工现场管材进行抽检，抽检不合格的，出卖人承担检测费、运费等费用，并承担除退货外给买受人造成的各项损失由出卖人承担。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限

出卖人对出卖的标的物在买受人合理使用年限（伍拾年）内承担质量责任，合理使用期限从出卖人供货完毕之日起计算；在买受人使用过程中发生的标的物质量问题由出卖人承担直接损失和间接损失，发生的非出卖标的物质量事故责任，由责任人承担。

第四条供货时间及方式、地点

1、具体供货规格及时间根据买受人通知要求及时供货，**并保证在招标方通知供货20天内完成供货，**不得影响工程进度；若因中标方原因造成施工延误，由此造成的一切损失将由中标方负责，每天损失按合同总价1%计算。

2、交货方式为出卖人送货至买受人指定的施工现场。

3、标的物在施工现场卸货后经买受人检验合格并签字后视为该批次送货结束，

第五条货款支付及其结算

1、付款计划：中标后支付定金10%，到货并检验合格后支付至50%，合格一年后付清余款。

2、标的物总额的结算：按买受人实际使用吨位数量与相应规格型号的每吨单价相乘后相加计算（每根重量按现行国家标准计算），以有效长度复核计算吨位重量。

第六条售后服务

1、在工程施工全过程中，出卖人应无偿派技术人员到现场进行安装技术指导，并跟踪服务，直至工程全线功能性试验合格。

2、在施工及使用过程中的意外事故，经买受人通知，出卖人应保证在24小时内赶到现场协助抢修，买受人使用之后出买人应按投标书承诺，确保良好的售后服务。

第七条合同文件的组成和解释顺序

本合同文件的组成及解释顺序如下：

1、本合同书；

2、中标通知书；

3、合同履行中双方有关买卖的洽商、变更等协议；

4、招标文件；

5、投标文件。

第八条合同解除的条件

1、出卖人的标的物质量不符合约定标准，买受人有权随时解除合同。

2、出卖人拖延供货超过10天的，买受人有权解除合同，并追究出卖人的违约责任。

第九条违约责任

1、因出卖人的标的物质量不符合约定标准，所造成的一切损失，由出卖人承担。工程施工和使用过程中发现的标的物质量不符合约定标准所造成的损失，买受人可直接在出卖人的货款或质量保证金中扣除，超过一年保修期后或质保金不足支付时，买受人有权以其它方式另行追偿。

2、出卖人不能及时供货或因质量问题影响施工的，每推迟一天，出卖人向买受人支付合同暂定总额1%的违约金，买受人的损失费用超过违约金时，出卖人应另行赔偿。

3、买受人不按约定支付货款时，按应支付货款的5‰承担违约责任。

第十条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如果发生争议，先由双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向买受人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条其它约定

因工程设计图纸的变更，买受人要求出卖人变更标的物规格、型号的，出卖人应变更后及时供货；若是投标文件中已有的参考规格型号，其单价不得提高。

第十二条本合同自双方签字并盖章之日起生效，一式捌份，出卖人执贰份，买受人执陆份。

出　卖　人：买　受　人：

住　　　所：住　　　所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　委托代理人：

电　　　话：　　　　　　　　　电　　　话：

邮　　　编：　　　　　　　　　邮　　　编：

签订时间：　　　　　　　　　签订时间：

# 第三章招标货物清单与技术要求

东沙大桥及接线给水工程钢管及配件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料编码** | **材料名称、规格、型号** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **合价 (元)** |
| 14011305 | 无缝钢管114\*6 | m | 2.028 |  |  |
| 17010901 | 平焊法兰DN600 | 片 | 6.000 |  |  |
| 911219-1 | 钢法兰DN100 | 片 | 6.000 |  |  |
| 911219-2 | 伸缩器DN600 | 片 | 5.000 |  |  |
| 14011305-1 | 螺旋钢管D630\*10 | m | 2490.883 |  |  |
| 14011305-1 | 无缝钢管D630\*10 | m | 24.000 |  |  |
|  | 45°弯头DN630\*10 | 个 | 6.000 |  |  |
| 902080 | 地上式消火栓 | 套 | 2.000 |  |  |
| 911219 | 伸缩器DN100 | 片 | 2.000 |  |  |
| 合计报价 |  |
|  |  |  |  |  |  |

开沙大道（开沙大桥-华能路）给水工程钢管及配件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料编码** | **材料（工程设备）名称、规格、型号** | **单位** | **数量** | **单价 (元)** | **合价 (元)** |
| 911219 | 伸缩器DN100 | 片 | 13.000 |  |  |
| 911219-1 | 钢法兰DN100 | 片 | 26.000 |  |  |
| 911261 | 球铁盲板DN200 | 个 | 4.000 |  |  |
| 14011305 | 钢板卷管114\*6 | m | 7.098 |  |  |
| 17010901 | 平焊法兰 | 片 | 52.000 | 　 | 　 |
| 17010943 | 平焊法兰 DN100 | 片 | 26.000 |  |  |
| 17010945 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | 13.000 |  |  |
|  | 地上式消火栓 | 套 | 13.000 |  |  |
| 20030503 |
| 合计报价 |  |

工程名称:开沙大道给水工程钢管及配件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料编码** | **材料（工程设备）名称、规格、型号** | **单位** | **数量** | **单价 (元)** | **合价 (元)** |
| 911219 | 钢法兰DN100 | 片 | 28.000 |  |  |
| 911261 | 球铁盲板DN200 | 个 | 16.000 |  |  |
| 14011305 | 钢板卷管114\*6 | m | 7.098 |  |  |
| 14010335 | 焊接钢管 DN100 | m | 31.500 |  |  |
| 17010943 | 平焊法兰 DN100 | 片 | 28.000 |  |  |
| 17010945 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | 14.000 |  |  |
| 902080 | 地上式消火栓 | 套 | 14.000 |  |  |
| 合计报价 |  |

最终数量以实际用量为准。

**二、质量标准及规范：**

1、钢种：Q235B，符合GB700-88，SY/T5037-2000及相关国标和部标标准。

3、供货时应随货附有本批次的检验报告、质保书、产品合格证等资料，供买受人检查。

**第四章 评标办法及标准**

一、评标办法：本工程采用价格单因素评标办法评标。

二、评标程序：资格条件评审—商务标评审—确定中标候选人。

三、资格评审标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| 1 | 法人授权委托书 | 1.加盖法人公章及法定代表人印鉴原件；2. 法人授权委托书必须有效。 | 检查有效性 |
| 2 | 企业资格材料 | 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证，具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书 | 有权部门颁发 |
| 3 |  | 投标产品鉴定证书及相关的检测报告； |  |
| 4 |  | 投标产品说明书或宣传手册； |  |
| 5 |  | 2013年7月以来在江苏、上海供水行业D1000及以上规格供应业绩证明材料（中标通知书及销售合同） |  |
| 6 | 服务体系 | 具有完善的售后服务体系，能够提供本地化服务；本地化服务指：投标人总公司在南通或在南通地区有经营部或办事处或代理商 | 以经营部或办事处营业执照或投标人与代理商签订的合同原件为准 |
| 7 | 基本帐户开户许可 | 是否投标企业所在地人民银行核发 | 基本帐户开户许可证原件 |
| 8 | 企业财务状况 | 财务状况良好 | 由会计师事务所出具的企业 2015年度财务审计报告或开户银行资信证明。 |
| 9 | 授权委托人人为投标企业正式人员 | ①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书；②投标企业所在地社保机构出具的拟派项目负责人缴纳的2016年3月至6月的养老保险缴费证明复印件。 | ①劳动合同书；②养老保险缴费证明。 |
| 10 | 售后承诺及保证措施 | 售后措施明确完善（有驻常维护服务机构服务、响应时间、到达维修现场时间、响应方式、响应内容符合本次招标要求 | 承诺书有效性 |
| 11 | 卫生标准 | 必须达到国家食品级卫生标准 | 提供产业相关检测与审批资料 |
| 12 | 企业无行贿记录 | 以企业所在地或招标项目所在地检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》为准 | 检查有效性 |
| 13 | **备注：①若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。****②上述（2）～（12）项须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章。****③上述（1）～（12）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。****④如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。** |

评标委员会可以要求投标人提交评审标准表规定的有关证明和证件的原件，以便核验。投标人不能说明理由又拒不提供的有关证明和证件的原件的，经评标委员会认定该项评审因素不符合评审标准的作废标处理。只有资格条件评审通过的投标人方可参加下阶段评审。

**四、中标人的确定**

1、评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐3名中标候选人。评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价【极端报价为无效报价，即（次低报价-最低报价）/次低报价]相差超过20％及以上的，视为报价极端值】。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*价格权值\*100。

2、评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告

**第五章 投标文件及其附件格式**

**封面格式**

 **招标资格后审证明文件**

**（第一册）**

投标申请人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**封面格式**

**采购投标文件**

**（第二册）**

投标申请人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件1：投标函（格式）

致：

经过对贵方关于**南通通州滨江新区开沙岛供水工程一期甲供材料螺旋钢管及配件采购**招标文件的研读，我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、本单位保证对本次招标的评标方式等内容无任何异议。并根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向南通滨五实业有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起45天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．我方投标总价为人民币（大写）： 元；人民币（小写）： 元。

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期要求、工程施工要求。

授权代表或法定代表人(签字或签章)： 投标人(盖章)：

地址：　　　　　　　　　　 电话：

开户银行： 帐号：

日期：

**附件2： 法定代表人授权委托书（格式）**

本授权委托书声明：我(姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，

身份证号码。以本公司的名义参加（招标人）组织的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件3：**

**投标承诺书**

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目政府采购的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的，并保证两年内对产品进行维修及不合格产品的更换；

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法;

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人;

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇一六年 月 日

**开标一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 招标项目名称 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标总价 | 元（大写人民币） |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

投标人（盖章）：法人授权代表（签章）：

日期：

**东沙大桥及接线给水工程钢管及配件报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料编码** | **材料名称、规格、型号** | **单位** | **数量** | **单价 (元)** | **合价 (元)** |
| 14011305 | 无缝钢管114\*6 | m | 2.028 |  |  |
| 17010901 | 平焊法兰dn600 | 片 | 6.000 |  |  |
| 911219-1 | 钢法兰DN100 | 片 | 6.000 |  |  |
| 911219-2 | 伸缩器DN600 | 片 | 5.000 |  |  |
| 14011305-1 | 螺旋钢管D630\*10 | m | 2490.883 |  |  |
| 14011305-1 | 无缝钢管D630\*10 | m | 24.000 |  |  |
|  | 45°弯头DN630\*10 | 个 | 6.000 |  |  |
| 902080 | 地上式消火栓 | 套 | 2.000 |  |  |
| 911219 | 伸缩器DN100 | 片 | 2.000 |  |  |
| 合计报价 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**开沙大道（开沙大桥-华能路）给水工程钢管及配件报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料编码** | **材料（工程设备）名称、规格、型号** | **单位** | **数量** | **单价 (元)** | **合价 (元)** |
| 911219 | 伸缩器DN100 | 片 | 13.000 |  |  |
| 911219-1 | 钢法兰DN100 | 片 | 26.000 |  |  |
| 911261 | 球铁盲板DN200 | 个 | 4.000 |  |  |
| 14011305 | 钢板卷管114\*6 | m | 7.098 |  |  |
| 17010901 | 平焊法兰 | 片 | 52.000 | 　 | 　 |
| 17010943 | 平焊法兰 DN100 | 片 | 26.000 |  |  |
| 17010945 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | 13.000 |  |  |
|  | 地上式消火栓 | 套 | 13.000 |  |  |
| 20030503 |
| 合计报价 |  |

**工程名称:开沙大道给水工程钢管及配件报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料编码** | **材料（工程设备）名称、规格、型号** | **单位** | **数量** | **单价 (元)** | **合价 (元)** |
| 911219 | 钢法兰DN100 | 片 | 28.000 |  |  |
| 911261 | 球铁盲板DN200 | 个 | 16.000 |  |  |
| 14011305 | 钢板卷管114\*6 | m | 7.098 |  |  |
| 14010335 | 焊接钢管 DN100 | m | 31.500 |  |  |
| 17010943 | 平焊法兰 DN100 | 片 | 28.000 |  |  |
| 17010945 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | 14.000 |  |  |
| 902080 | 地上式消火栓 | 套 | 14.000 |  |  |
| 合计报价 |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

**说明1、.数量调整**

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

**2、.验收**

质量标准验收除按国家有关规范标准进行（供货人提供检测资料证明，收货人可请检测部门抽检，抽检不符合供货标准的产品供货商无条件调换合格产品，并赔偿损失）。

数量验收直接清点办理收货手续。

**3.售后服务(标内有说明的按标内要求执行)**

3.1投标人须提供验收合格后2**年**的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应处理因材料质量发生故障所造成的一切损失。

3.2中标人在接到招标人通知后，24小时内派人赴现场处理产品质量问题。

备注：(1)上述单价包括标的物出厂价、运输费、包装费、运输损耗、劳务费、抽测费、保险、利润、税金、不卸车费（须配合招标方挂钩）、含提供防腐场地及场地使用的费用、与防腐施工单位配合的相关费用及所有风险、责任等各项应有费用；上述单价不因市场价格因素和政策性调整的变化而调整。

(2)螺旋钢管焊缝必须100%的X射线和超声波检验。

(3)D108、D159为无缝钢管。

(4)钢管标称壁厚允许误差必须在±5%以内